**ICU整改需求**

1. 纤支镜洗消间区域：
2. 在纤支镜洗消间用彩钢板间隔出一间长2750mm，宽1650mm，高2200mm的小间；
3. 留宽800mm、高2000mm的平开门。
4. 501、502床做隔离房区域：
5. 用洁净防火彩钢板隔出一间长6500mm，宽5000mm，高2600mm的隔离房；其中墙裙高930mm，用1.2mm铝合金做框架，镶8mm钢化玻璃高1070mm，304不锈钢包窗边，饰面板包边封顶高600mm。
6. 做净空宽1390mm、高2000mm的电动钢化玻璃门；1.2mm厚铝合金做框架，304不锈钢包框。
7. 拆除迁移东西向导轨。
8. 509、510床做隔离房区域：

1、用洁净防火彩钢板隔出一间长6500mm，宽5000mm，高2600mm的隔离房；其中墙裙高930mm，用1.2mm铝合金做框架，镶8mm钢化玻璃高1070mm，304不锈钢包窗边，饰面板包边封顶高600mm。

2、 做净空宽1390mm、高2000mm的电动钢化玻璃门；1.2mm厚铝合金做框架，304不锈钢包框。

3、 拆除迁移东西向导轨。

1. 洁净库房、脱包间区域：
2. 在洁净库房通往ICU大厅中重新开一扇宽1390mm、高2000mm的电动钢化玻璃门；
3. 在脱包间与探视通道门的左右两侧，开300mm孔，布线安装排气扇；
4. 拆除洁净库房与脱包间的长4300mm隔墙；
5. 修复天花、墙缝接缝口，修复地面PVC接缝。