超声切割止血刀技术参数
一、技术参数
主机性能
1、稳定的主机输出系统，55500Hz的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作，不包含电外科模块。
▲2、具有ITM智能组织监控系统，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果，且在主机屏幕上显示ITM标识。
3、▲ITM功能具备声音提示。
4、故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障
5、优化的开机自检系统，更快速，更方便
6、主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示
7、工作时无电流通过病人躯体，更安全
▲8、一体化的手柄，震动频率更加稳定
9、主机具有脚控接口，匹配脚控开关。
10、主机配备1个USB接口，可以通过U盘升级。
11、主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录。
12、▲电击防护等级:cf
主机显示屏	
1、≥7寸电容触摸显示屏，有功率大小的档位显示
2、图文显示报错信息
刀头性能	
▲1、刀头可安全闭合最大7mm血管
2、刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求
3、刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要
4、刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野
5、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间
6、刀头可手控激发，方便操作
7、刀头有笔试刀头，7cm-11cm可伸缩，勾状和片状两种形态
▲8、刀头有剪式，笔试刀，枪式刀三种刀头，枪式刀14cm,23cm,36cm，45的多种规格和长度可供选择
9、一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果
10、▲刀头为超声刀头联盟地区集中带量采购中标产品,并与主机为同一品牌；
11、▲适配各种腔镜、开放、浅表手术需求，四种以上刀头规格选择
换能器	▲可选择高温高压、低温等离子等多种消毒方式
其他
1、有CE认证
2、▲产品包含五种以上发明专利或实用新型专利
二、保修期：≥8年
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